北大医疗海洋石油医院新院区建设项目
第二次公众参与公告信息

按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令第4号）的有关规定，现向社会公众公开其有关环境保护信息，具体如下：

1、建设项目概况

北大医疗海洋石油医院，前身为海洋石油总医院，地处天津市滨海新区中心商务区，始建于1965年，历经半个多世纪的发展，现已发展成为一家通过英国劳氏公司ISO9001体系认证的集医疗、教学、科研、海上急救及潜水医疗保障服务和健康管理为一体的综合性医院，为国家评定卒中中心、中国康复医学会科普教育基地、记忆障碍防治中心、天津市卒中急救地图医院、天津市脏器康复和指导培训基地、滨海新区工伤康复中心、国内较大的海上医疗急救和潜水医疗保障中心。

本项目选址天津市滨海新区塘沽吉林路1155号建设“北大医疗海洋石油医院新院区建设项目”，四至范围：东临河北路，西临吉宁里社区1、2号楼，北至吉宁里社区4、7、11号楼，南至宏达公寓。项目选址中心地理坐标为N39.031736°，E117.662092°。

本项目主要建设内容为：新建1座医疗综合楼（地上主楼15层带裙房3/4层、地下2层）、1处门卫及管理用房（地上1层）、1处医疗废物及生活垃圾暂存间（地上1层、地下为雨水收集池与雨水处理机房）、1处汇流排机房（地上1层）、1处地下车库出地面楼、电梯间（地上1层）、1处污水处理站机房（地上1层，地下2处污水处理池）等。新建建构筑物总建筑面积128110.05m2。其中，地上总建筑面积80510.63m2，地下建筑面积47599.42m2。新建建筑中，医疗综合楼建筑面积127557.38m2，其中，地上建筑面积80137.96m2，包括门诊、急诊、住院病房等，地下建筑面积47419.42m2，包括设备用房、餐厅厨房、车库和人防功能等。门卫及管理用房建筑面积48m2，医疗废物及生活垃圾暂存间建筑面积365.44m2，汇流排机房建筑面积30m2，地下车库出地面楼、电梯间建筑面积37.2m2，污水处理站机房建筑面积72.03m2，同步实施室外绿化、道路、围墙等室外配套工程。

本项目设置科室主要包括：内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、中医科、呼吸科、心理健康科、五官科、麻醉科、病理科、肿瘤科、急诊科、骨科、医学检验科、医学影像科、耳鼻喉科、血液净化中心等。

本项目规划建设床位700张，日门急诊量5000人，医务人员1650人。门诊营业时间为早7:20至晚17:00，住院、急诊等全天24小时营业，全年营业365天。

本报告不含辐射相关评价内容，需要单独办理相关放射性环境影响评价手续，本次评价内容不包括放射性污染（辐射、废气、废水、固废等）相关内容。
2、建设项目对环境可能造成的环境影响

本项目施工期的扬尘、噪声、废水和固体废物对周围环境产生影响。

本项目运营期可能对环境造成的影响主要包括下列内容：
大气污染物：本项目大气污染物主要为污水处理站异味气体，主要污染因子为H2S、NH3、臭气浓度；食堂烹饪过程产生的油烟，主要污染因子为油烟；应急柴油发电机燃油废气，主要污染因子为颗粒物、SO2、NOX；汽车尾气，主要污染因子为THC、CO、NOX；实验室产生的气挟微生物；以及实验室过程中产生的TRVOC、非甲烷总烃等。
水污染物：本项目废水主要为医疗废水（包括手术室排水、医疗器械清洗排水、血液透析排水）、生活污水、餐饮废水、纯水设备排浓水、实验废水。主要污染因子为SS、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、LAS以及动植物油等。
噪声：本项目营运期主要噪声源为冷却塔、风机、水泵、空调机房、机动车行驶噪声等设备运行时产生的噪声。

固体废物：本项目固体废物主要为医疗废物、污水处理设施污泥、安全柜定期更换除菌滤网、化粪池污泥、异味气体治理设备定期更换产生的废活性炭、废反渗透膜元件、废离子交换树脂、废包装物、检验废液、高浓度实验清洗废水、生活垃圾、餐饮垃圾等。
3、环境影响对策和措施以及结论要点

3.1施工期

3.1.1施工扬尘
在施工期间，施工扬尘主要来自以下几个方面：

（1）土方挖掘及现场堆放工程土引起的扬尘；

（2）建筑材料（灰、砂、水泥、砖等）的装卸及堆放产生扬尘；

（3）建筑垃圾的堆放和清理产生的扬尘；

（4）车辆及施工机械往来造成的道路扬尘。
施工期通过加强管理、切实落实一系列环保措施后，可有效地控制施工扬尘对周围环境的影响，同时施工扬尘对环境的影响也将随施工的结束而消失。
3.1.2施工噪声

在施工过程中，需动用大量的车辆及施工机械，它们的噪声强度较大，且声源较多，在一定范围内将对周围居民产生一定影响。根据报告预测分析，由于施工机械噪声源强较高，施工噪声将对周边声环境质量产生较大的影响，施工噪声的影响范围约在200m左右。施工期机械设备噪声对周边环境保护目标将产生一定影响，距离施工场界越近，受施工噪声影响值越大。因此，建设单位及施工单位应采取有效的隔声降噪措施，如施工场地四周设置隔声挡板、围墙等降噪措施，尽量避免夜间施工，确需夜间施工作业的，必需提前到滨海新区行政审批局办理夜间施工许可，经批准后，方可施工；施工应尽量避免居民午休及学校考试、升学时间等，合理布局施工场地布局，尽量将源强较大的机械远离环境保护目标，最大程度降低施工噪声对周围环境目标的影响。
施工期通过加强管理、切实落实一系列环保措施后，可有效地控制施工噪声对周围环境的影响，同时施工噪声对环境的影响也将随施工的结束而消失。
3.1.3施工废水
施工期废水来源主要为施工人员的生活污水及车辆、设备冲洗水。车辆和设备冲洗水成分相对比较简单，污染物浓度低，水量较少，而且一般是瞬时排放，因此经简单沉淀处理后，汇入污水管网，不会对水环境产生明显影响。

生活污水经临时化粪池处理后、满足相关排放标准后纳入附近的市政污水管网，纳污后生活污水对周边环境影响较小。

3.1.4施工固废

施工期的固体废物主要来自施工人员的生活垃圾。根据《天津市工程渣土排放行政许可实施办法（试行）》和《天津市建筑垃圾工程渣土管理规定》有关规定，建设单位必须采取一些控制措施减少并降低建筑废料及施工生活垃圾对周围环境的影响。
3.2营运期
3.2.1废气

本项目运营期大气污染物主要为实验室废气、食堂油烟、应急柴油发电机燃油废气、污水处理站异味、机动车尾气，此外，项目内生物安全柜使用过程会产生少量带病菌废气。涉及的污染因子包括油烟、NH3、H2S、臭气浓度、TRVOC、非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOX、THC、CO等。
理化实验过程产生的废气经1套“两级活性炭吸附”装置净化后通过综合楼裙房楼顶1根20.5m高排气筒P1排放；厨房油烟经集气罩收集、高效油烟净化装置净化处理后，经专用烟道引至综合楼裙房楼顶屋面处的油烟排气口P2、P3排放；备用发电机使用轻质柴油为燃料，燃烧废气经专用烟道引至综合楼楼顶2根30m高排气筒P4、P5排放；污水处理池全部位于地下，异味气体经1套“活性炭吸附”装置净化后引至综合楼裙房楼顶1根16.5m高排气筒P6排放；微生物实验室带菌浊气采用高效过滤网过滤净化、紫外线消毒后，通过专用排风管道引至综合楼群里楼顶排气口排放。
本项目建成后排气筒P1排放实验室有机废气TRVOC、非甲烷总烃排放速率和排放浓度均满足DB12/524-2020《工业企业挥发性有机物排放控制标准》限值要求；排气筒P2、P3排放的食堂油烟满足DB12/644-2016《餐饮业油烟排放标准》标准要求；排气筒P4、P5排放的备用应急电源柴油发电机启用时燃烧废气排放浓度能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》新建污染源二级标准要求；排气筒P6排放的氨、硫化氢、臭气浓度均满足DB12/059-2018《恶臭污染物排放标准》限值要求。
3.2.2废水

本项目废水主要包括医疗废水（包括手术室排水、医疗器械清洗排水、血液透析排水）、生活污水、餐饮废水、纯水设备排浓水、实验废水。项目生活污水经化粪池预处理、餐饮废水经隔油池预处理、实验废水（PCR实验室废水预消毒）、医疗废水、纯水设备排浓水一并经项目内污水处理站处理后，通过院区污水总排口进入市政污水管网，最终进入新河污水处理厂进一步集中处理。
本项目医院废水处理后pH、SS、COD、BOD5、粪大肠菌群数、动植物油均符合GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》及2026年修改单（综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值）中表2的预处理标准；SS、COD、BOD5排放负荷满足GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》及2026年修改单（综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值）中表2的最高允许排放负荷（g/床位d）限值要求；氨氮、总氮、总磷均能符合《污水综合排放标准》三级限值要求。
3.2.3噪声

本项目投入运营后，设备噪声经建筑物隔声和距离衰减，设备噪声对南厂界、北厂界、西侧有住宅楼侧厂界的噪声影响值满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类昼夜间标准限值要求，对东厂界、西侧邻路侧厂界的噪声影响值满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类昼夜间标准限值要求。噪声源对周围较近环境保护目标的噪声值满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准限值要求。
3.2.4 固体废物
本项目营运期固体废物的来源主要为医疗废物、污水处理设施污泥、安全柜定期更换除菌滤网、化粪池污泥、异味气体治理设备定期更换产生的废活性炭、废反渗透膜元件、废离子交换树脂、废包装物、检验废液、高浓度实验清洗废水、生活垃圾、含餐饮垃圾等。其中，医疗废物、废除菌滤网、污水处理设施污泥、化粪池污泥、废活性炭、检验废液、高浓度实验清洗废水属于危险废物，委托有资质单位处理；废包装材料交由物资回收部门；废反渗透膜元件、废离子交换树脂、生活垃圾由城市管理部门定期清运；餐饮垃圾由有资质单位清理。
4、环境影响评价主要结论

本项目建设符合国家及天津市产业政策，选址合理。本项目建成后排气筒P1排放实验室有机废气TRVOC、非甲烷总烃排放速率和排放浓度均满足DB12/524-2020《工业企业挥发性有机物排放控制标准》限值要求；排气筒P2、P3排放的食堂油烟满足DB12/644-2016《餐饮业油烟排放标准》标准要求；排气筒P4、P5排放的备用应急电源柴油发电机启用时燃烧废气排放浓度能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》新建污染源二级标准要求；排气筒P6排放的氨、硫化氢、臭气浓度均满足DB12/059-2018《恶臭污染物排放标准》限值要求。本项目医院废水处理后pH、SS、COD、BOD5、粪大肠菌群数、动植物油均符合GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》及2026年修改单（综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值）中表2的预处理标准；SS、COD、BOD5排放负荷满足GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》及2026年修改单（综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值）中表2的最高允许排放负荷（g/床位d）限值要求；氨氮、总氮、总磷均能符合《污水综合排放标准》三级限值要求。设备噪声对南厂界、北厂界、西侧有住宅楼侧厂界的噪声影响值满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类昼夜间标准限值要求，对东厂界、西侧邻路侧厂界的噪声影响值满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类昼夜间标准限值要求。噪声源对周围较近环境保护目标的噪声值满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准限值要求。固体废物均得到妥善处置，不会产生二次污染；企业在采取有针对性的环境风险防范措施，并在风险事故发生后，及时采取相应应急措施以及应急预案的基础上，环境风险可防可控。

综上所述，本项目在落实各项环保措施的前提下，项目建设具有环境可行性。
5、公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限
（1）查阅方式

可与评价单位联系查阅纸质版报告、登录网站也可查看简版报告
（2）查阅期限

公众参与环境信息公开后10个工作日（2026年10月15日起10个工作日）。

6、征求公众意见的范围和主要事项
（1）征求公众意见的范围

征求公众对本项目环境影响、污染防治措施、项目选址等环境保护方面的意见和建议。

（2）征求意见的主要事项

① 目前本项目周围原有的环境状况？主要存在的环境问题？

② 本项目建设对环境将会产生何种影响？这种影响是否在可接受的范围内？

③ 从环境角度考虑，是否赞同本项目的建设？

④ 对本项目的环境保护工作有何建议？

⑤ 其它建议？

7、公众提出意见的起止日期
公众参与环境信息公开后10天以内（2026年10月15日起10个工作日），公参意见表下载地址：
https://www.pkucnooch.com/tzgg/index.shtml
8、联系方式：
建设单位：天津北大医疗海洋石油医院有限公司
联系人：薛工     电话：022-25804787
环境影响评价机构：天津天发源环境保护事务代理中心有限公司
地址：天津市华苑产业园区榕苑路4号天发科技园2号楼1门3层
邮箱：tj_epac@yahoo.com.cn，电话：022-83715591

联系人：王工

